PARTES DE LA BICICLETA
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Axle: Eje
 Bar ends: Acoples del manillar
 Bar plugs aka end caps: Tapones del manillar.
 Bearing: Rodamiento
 Belt-drive: alternate to chain-drive
 Basket: Cesta
 Bottle cage: Portabidones
 Bottom bracket: Eje de pedalier
 Brake: Freno
 Braze-on: Se refiere a los enganches del cuadro donde van las fundas de los cables y otros accesorios, no se como traducirlo
 Cable guide: Guía del cable 
 Cable: Cable
 Cartridge bearing: Los rodamientos que van en una pista fija, que no se cambian las bolas una a una, ahora mismo no caigo en el nombre
 Cassette: Cassette
 Chain: Cadena
 Chainring: Plato
 Chainstay: La vaina inferior, la que va del eje de pedalear al eje de la rueda trasera.
Cogset: Se refiere al conjunto de piñones, el casete
 Cone: Cono
 Crankset: Las bielas (con platos incluídos)
 Cotter: Pin for attaching cottered cranks
 Coupler: to connect tubing together
 Cup: Por la descripción diría que la pista de rodamientos de un sistema de conos.
 Cyclocomputer: Ciclocomputador, vamos el cuenta con funciones extras
Derailleur hanger: Patilla de cambio
 Derailleur: Cambio 
 Down tuve: Tubo inferior (o diagonal), va desde el eje de pedalear hasta la pipa de dirección
 Dropout (bicycle part): Las punteras del cuadro
 Dustcap: Guardapolvos
 Dynamo: Todos sabemos que es una dinamo
 Electronic Gear-Shifting System: Sistema de cambio electrónico (el Di2 de shimano por ejemplo)
 Fairing: Carenado, como el cristal (o plastico, no se lo que es) que llevan las motos para proteger al piloto 
Fender: Guardabarros
 Ferrule: Tope de funda
 Fork: Horquilla
 Fork end: Las punteras de la horquilla, donde engancha el eje de la rueda
 Frame: Cuadro
 Freehub: Rueda libre (en el buje)
 Freewheel: Rueda libre (en el piñón, como los antiguos piñones a rosca)
 Gusset: Refuerzos del cuadro
 Hanger: Enganche
 Handlebar tape: La cinta que se usa para los manillares de carretera
 Handlebar: Manillar
 Head badge: El logo o escudo de la marca que ponen en la pipa de dirección
 Head tube: Pipa de dirección
Headset or head set: Dirección
 Hood: Lo que cubre el freno en las bicis de carretera, no se como se llama
 Hub: Buje
 Hub dynamo: Buje con dinamo incorporada
 Indicator: Indicador
 Inner tuve: Cámara.
 Jockey Wheel: Rulinas del cambio
Kickstand: Pata de cabra
image1.jpeg




